**Documentation d’utilisation**

**Mise en place de la station**

1. Branchez votre arduino à un port de votre pc.
2. Ouvrir le fichier « Ex\_Station\_Meteo.Vi ».
3. Sélectionnez la ressource (le port de l’arduino). Prendre un autre port que le 1 et 3.
4. Faite la commande « Cmd + r » pour exécuter le VI.

**Explication des fonctionnalités**

Bouton Pause/Play : quand le programme est exécuté ce bouton permets de mettre le programme en pause ou de le reprendre quand bon vous semble.

Bouton Stop : arrête le programme.

Sauvegarder un fichier : choisissez un emplacement et un nom pour votre fichier puis appuyer sur « save » pour enregistrer les données dans un fichier csv.

Graphique : affiche les données prise par l’arduino sous forme de graphique.